AVENTOS HK-XS - Малый поворотный подъемник.

**AVENTOS HK-XS** - компактный подъемник для малых корпусов, впечатляющий комфортом использования.     
Благодаря регулировке, подъемник открывается и закрывается без лишних усилий, а фасад останавливается  в любом положении.  Мягкое и бесшумное закрывание фасада обеспечивают петли CLIP top BLUMOTION.  
Монтаж силового механизма осуществляется без инструмента, с помощью технологии CLIP.  
Благодаря своей компактности подъемник может применяться  в корпусах с небольшой внутренней глубиной: над вытяжкой, в ванной, в гостиной.

Подъемный механизм доступен в двух вариантах - с мягким закрыванием BLUMOTION или механической системой открывания TIP-ON.

|  |  |
| --- | --- |
| http://nois.su/assets/images/blum/HK_XS/Blum_kla0521_6.jpg | http://nois.su/assets/images/blum/HK_XS/Blum_kla0502_3.jpg |
|

Размеры корпуса

* Высота корпуса - 240-600 мм
* Ширина корпуса
* Внутренняя глубина от 125 мм

Комплектация

Подбор силового механизма осуществляется после расчета Коэффициента мощности

**!     LF (Коэффициент мощности) = KH (Высота корпуса в мм) Х W (вес фасада, включая двойной вес ручки в кг**

**При ширине корпуса свыше 600 мм рекомендуется устанавливать два силовых механизма.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| http://nois.su/assets/images/aventos/hk-xs/draw1.jpg | **Расчет для базового силового механизма** | |
| LF | силовой механизм |
| 200 - 1000 | 20K1101 |
| 500 - 1500 | 20K1301 |
| 800 - 1800 | 20K1501 |
| 400 - 2000 | 2 х 20K1101 |
| 1000 - 3000 | 2 х 20K1301 |
| 1600 - 3600 | 2 x 20K1501 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://nois.su/assets/images/aventos/hk-xs/draw1.jpg | **Расчет для силового механизма c TIP-ON** | |
| LF | силовой механизм |
| 180 - 800 | 20K1101 |
| 500 - 1200 | 20K1301 |
| 800 - 1600 | 20K1501 |
| 360-1600 | 2 х 20K1101 |
| 1000 - 2400 | 2 х 20K1301 |
| 1600 - 3200 | 2 x 20K1501 |

Количество петель определяется исходя из коэффициента мощности и ширины корпуса

|  |  |
| --- | --- |
| Ширина корпуса меньше 900 мм и LF меньше 1800 | 2 петли |
| Щирина корпуса больше 900 мм или LF больше 1800 | 3 петли |
| Ширина корпуса больше 1200 мм или LF больше 2700 | 4 петли |

|  |  |
| --- | --- |
| http://nois.su/assets/images/aventos/hk-xs/draw2.jpg | |
| http://nois.su/assets/images/aventos/hk-xs/dr4.jpg | Крепление в корпусе  20K5101 - на саморезы  20K51E1 - EXPANDO |
| http://nois.su/assets/images/aventos/hk-xs/dr5.jpg | Крепление в корпусе  20K4101 - на саморезы  20K41E1 - INSERTA  20K4101A - узкие алюиминиевые рамки |
| http://nois.su/assets/images/aventos/hk-xs/dr6.jpg | Рекомендованные петли:  **CLIP top BLUMOTION 110**  71B3550 - на саморезах  71B3590 - EXPANDO  **CLIP top 110, подходит для TIP-ON**  70T3550.TL - на саморезах  70T3590.TL - INSERTA |
| http://nois.su/assets/images/aventos/hk-xs/dr7.jpg | Стандартные ответные планки, подъем зависит от зазора сверху. |
| http://nois.su/assets/images/aventos/hk-xs/dr8.jpg | комплект TIP-ON (для подъемного механизма с TIP-ON) |