AVENTOS HS - откидной подъемник

Размеры корпуса

Высота от 350 до 800 мм

Ширина до 1800 мм

Комплектация

Выбор силового механизма определяется высотой копуса и весом фасада.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Высота корпуса (мм)** | Силовой механизм |
| **350-400 мм** | **400-450 мм** | **450-500 мм** | **500-525 мм** |
| Вес фасада с ручкой (кг) | 2,00-5,00  кг | 2,00-4,75  кг | 2,50-4,25  кг | 2,50-4,25  кг | 20S2A01.05 |
| 4,25-9,50  кг | 4,00-9,00  кг | 3,50-8,50  кг | 3,25-7,75  кг | 20S2B01.05 |
| 8,75-12,00  кг | 8,25-13,50  кг | 7,50-14,75  кг | 7,25-15,00  кг | 20S2C01.05 |
|   | **526-550 мм** | **550-600 мм** | **600-650 мм** | **650-675 мм** |   |
| Вес фасада с ручкой (кг) | 3,00-6,75  кг | 3,00-6,50  кг |  3,00-6,00  кг | 3,00-5,50  кг | 20S2D01.05 |
| 6,00-13,00  кг | 5,50-12,50  кг | 5,25-11,75  кг | 5,00-11,25  кг | 20S2E01.05 |
| 11,50-17,25  кг | 10,50-18,50  кг | 10,00-19,00  кг | 09,75-19,00  кг | 20S2F01.05 |
|   | **676-700 мм** | **700-750 мм** | **750-800 мм** |   |   |
| Вес фасада с ручкой (кг) | 3,50-8,00  кг | 3,50-7,75  кг | 3,50-7,25  кг |   | 20S2G01.05 |
| 6,75-13,50  кг | 6,50-13,25  кг | 6,00-12,75  кг |   | 20S2H01.05 |
| 12,50-21,50  кг | 11,50-21,50  кг | 10,50-20,50  кг |   | 20S2I01.05 |

Комплектация для стандартного подъемника (деревянные фасады или широкие аллюминиевые рамки, крепления под саморез)

|  |
| --- |
| http://nois.su/assets/images/aventos/dr.jpg |
| 1. | Силовой механизм 20S2X01.05 | 2 |
| 2. | Рычаг 20S3501.0**6** | л+п |
| 3. | Заглушка большая левая/правая 20S8001 | л+п |
| 4. | Заглушка круглая с логотипом Blum 20F9001.BL | 2 |
| 5. | Круглая штанга поперечного стабилизатора 1061 мм, под раскрой 20Q1061U**N** | 1 |
| 6. | Заглушка круглого поперечного стабилизатора (симм.) 20Q0003.0**3** | 2 |
| 7. | Крепление фасада под саморезы 20S4201 | 2 |
| 8. | Cоединитель для попереного стабилизатора (153 мм) 20Q153ZN | по требованию |