TANDEMBOX plus - стандартный ящик с релингом



|  |  |
| --- | --- |
| **Комплектация** | |
| Царги левая + правая высота M Цвет серый! Обращать внимание на глубину!! | 358Mxxxxx (код 8822) |
| Направляющие левая + правая направляющие Tandembox!! Обращать внимание на глубину!! Направляшки со встроенным доводчиком. | 558.xxx1B - 30 кг + Blumotion (код 8636) |
| Крепление фасада, 2 штуки | ZSF.3502 (код 8627) - 2 шт. |
| Заднее крепление TANDEMBOX R+L серое для 1 рел. (код 8738) | Z30B000S.04 (код 8738) |
| Заглушка TANDEMBOX R+L (код 8752) | ZAA.230N (код 8752) |
| Бортик TANDEMBOX 270мм серый, 2 штуки | ZRG.216V.ICREA (код 8817) - 2 шт. |

TANDEMBOX plus - стандартный ящик, 2ой релинг



|  |  |
| --- | --- |
| **Комплектация** | |
| Царги левая + правая высота M Цвет серый! Обращать внимание на глубину!! | 358Mxxxxx (код 8822) |
| Направляющие левая + правая направляющие Tandembox!! Обращать внимание на глубину!! Направляшки со встроенным доводчиком. | 558.xxx1B - 30 кг + Blumotion (код 8636) |
| Крепление фасада, 2 штуки | ZSF.3502 (код 8627) - 2 шт. |
| Заднее крепление TANDEMBOX R+L серое для 2 рел (код 8741) | Z30D000S.04 (код 8741) |
| Заглушка TANDEMBOX R+L (код 8752) | ZAA.230N (код 8752) |
| Хвостовик для релинга | ZRG.000E3 (код 8595) - 2 шт |
| Бортик TANDEMBOX 270мм серый, 4 штуки | ZRG.216V.ICREA (код 8817) - 4 шт. |