TANDEMBOX plus - стандартный ящик, высота M

|  |  |
| --- | --- |
| http://nois.su/assets/images/tandembox/plus_new/Blum_box1419_3.jpg | http://nois.su/assets/images/tandembox/plus/M.jpg |
| http://nois.su/assets/images/tandembox/plus/colors.jpg | Доступные цвета: Серый.  Доступная длина ящиков: 270 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм. |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Комплектация** | |
| царги левая + правая высота M | 358Mxxxxx (код зависит от глубины) |
| направляющие левая + правая направляющие Tandembox!! Направляшки со встроенным доводчиком. | 558.xxx1B - 30 кг + Blumotion  (код зависит от глубины) |
| Крепление фасада, 2 штуки | ZSF.3502 (код 8627) |
| Заднее крепление TANDEMBOX R+L серое (код 8734) | Z30M000S.04 (код 8734) |
| Заглушка TANDEMBOX R+L (код 8752) | ZAA.230N (код 8752) |