Комплектация базовая: электропитание для SERVO-DRIVE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://nois.su/assets/images/aventos/SA01.jpg | Блок питания 72Вт, 24В, с распределительным кабелем 2 м | Артикул Blum Z10NE020F | 1 | Код 9481 |
| http://nois.su/assets/images/aventos/SA02.jpg | Сетевой кабель с вилкой, 2м | Артикул Blum Z10M200E | 1 | Код 9486 |
| http://nois.su/assets/images/aventos/SA03.jpg | Держатель блока питания, крепление к стене/крышке | Артикул Blum Z10NG120 | 1 | Код 9482 |
| http://nois.su/assets/images/aventos/SA04.jpg | Электрический кабель, 6 метров | Артикул Blum Z10K600A | X | Код 9489 |
| http://nois.su/assets/images/aventos/SA05.jpg | Соединительный узел кабеля | Артикул Blum Z10V1000.01 | X | Код 9487 |
| http://nois.su/assets/images/aventos/SA06.jpg | Защита концов кабеля | Артикул Blum Z10K0008 | X | Код 9493 |
| http://nois.su/assets/images/aventos/SA07.jpg | Держатель кабеля самоклеящийся | Артикул Blum Z10K0009 | X | Код 9491  под заказ |

Комплектация:SERVO-DRIVE для AVENTOS HL

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://nois.su/assets/images/aventos/SAHL.jpg | | | | |
| http://nois.su/assets/images/aventos/SA08.jpg | Привод, **только левый**, универсальный для HF/HS/HL | Артикул Blum 21FA001 | 1 | Код 9042 |
| http://nois.su/assets/images/aventos/SA09.jpg | Радиокнопка с батарейкой, симметричная, к HF/HS/HL/HK | Артикул Blum 21P5020 | 2 | Код 9043 |
| http://nois.su/assets/images/aventos/sa121.jpg | Заглушка HL SERVO-DRIVE  левая | Артикул Blum 21L8001\*L | 1 | Код 9069 |
| http://nois.su/assets/images/aventos/sa11.jpg | Дистанционный амортизатор, диаметр 5 мм | Артикул Blum 993.0530 | 4 | Код 9492 |
| http://nois.su/assets/images/aventos/sa25.jpg | Рычаг HL 300-350 мм для SERVO-DRIVE, левый | Артикул Blum 21L3201.01\*L | 1 | Код 9574  Под заказ |
| Рычаг HL 350-400 мм для SERVO-DRIVE, левый | Артикул Blum 21L3501.01\*L | Код 9575  Под заказ |
| Рычаг HL 400-550 мм для SERVO-DRIVE, левый | Артикул Blum 21L3801.01\*L | Код 9576  Под заказ |
| Рычаг HL 450-580 мм для SERVO-DRIVE, левый | Артикул Blum 21L3901.01\*L | Код 9577  Под заказ |