TANDEMBOX plus - tip-on, высота M

|  |  |
| --- | --- |
| http://nois.su/assets/images/tandembox/plus_new/Blum_box1419_3.jpg | http://nois.su/assets/images/tandembox/plus/M.jpg |
| http://nois.su/assets/images/tandembox/plus/colors.jpg | Доступные цвета:   Серый.  Доступная длина ящиков: 270 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм. |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Комплектация** | |
| царги левая + правая высота M Цвет серый! Обращать внимание на глубину!! | 358Mxxxxx (код 8822) |
| Направляющие TIP-ON BLUMOTION  **Обращать внимание на глубину!!** | 12267 |
| TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX (смотреть на длину и нагрузку) | 12268 |
| Крепление фасада, 2 штуки | ZSF.3502 (код 8627) |
| Заднее крепление TANDEMBOX R+L серое (код 8734) | Z30M000S.04 (код 8734) |
| Заглушка TANDEMBOX R+L (код 8752) | ZAA.230N (код 8752) |
| Адаптер к валу для синхрониз. | 9506 |
| Вал синхронизации TIP-ON BLUMOTION | 9508 |